**ОПИСАНИЕ** Speed Benzin-Zusatz – присадка в бензин, созданная на основе комбинации беззольных веществ, самосмешиваема с бензином. Получена с применением новейших технологий присадок в топливо. Присадка Speed Benzin-Zusatz предназначена для поддержания топливной системы в постоянной чистоте.

**СВОЙСТВА** - гарантирует чистоту двигателя и предотвращает образование отложений в топливной системе

* уменьшает образование отложений на клапанах и в камере сгорания
* нормализирует расход топлива и уменьшает количество вредных веществ в выхлопе
* снижает детонацию в двигателе
* повышает экономичность и эксплуатационную надежность
* защищает от коррозии топливную систему
* протестировано на совместимость с турбодвигателями и катализаторами
* подходит для использования в инжекторных и карбюраторных двигателях

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : комбинация присадок в носителе

Цвет : желтый

Вязкость при 40 °C : < 7 мм2/с

Плотность при 15 °C : 0,765 г/см³

Класс пожароопасности VbF : A-II

Температура вспышки : > 61 °C

Температура замерзания : - 45 °C

Зольность : 0,0 %

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Speed Benzin-Zusatz подходит для использования для всех типов 2-тактных и 4-тактных двигателей: автомобильных, лодочных, промышленных.

Кроме всего прочего присадка может также применяться в качестве консерванта для топлива и техники.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Содержимого 1 л достаточно для 400 л бензина:

1 мерный колпачок на 10 л топлива. Присадка самосмешиваема с топливом.

**ФАСОВКА**

Speed Benzin-Zusatz 1 л Артикул 3903

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

# PI 11/21/12/2016