**ОПИСАНИЕ:** Speed Tec – это современная беззольная топливная присадка, предназначенная для улучшения процесса сгорания и ускорения в диапазоне частичных нагрузок. Продукт совместим с любыми видами бензина и присадками любого качества. Значительно увеличивает ускорение транспортного средства.

**СВОЙСТВА:** - нет металлоорганических соединений

- более высокий выход мощности

- лучшие ходовые качества

- не влияет на октановое число

- улучшает ускорение транспортного средства

- очищает систему впуска

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ:** Основа : Комбинация присадок в несущей жидкости

Цвет : светло-коричневый

Плотность при 15°C : 0,820 g/cm³

Температура воспламенения : 63 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ:** Присадка предназначена для всех 4- и 2-тактных бензиновых двигателей, специально для автомобильных двигателей, а также для мотоциклетных двигателей. Для улучшения ускорения и увеличения плавности хода.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Добавить присадку в топливо из расчета 250 мл упаковки на максимально 70 литров топлива.

**ФАСОВКА:** Speed Tec 250 мл Арт. 3720 (немецкая версия)

205 мл Арт. 3940 (русская версия)

PI 04/12/10

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.**