**ОПИСАНИЕ:** Speed Tec Diesel – это современная топливная присадка, предназначенная для улучшения процесса сгорания и ускорения в диапазоне частичных нагрузок. Продукт совместим со всеми обычными видами дизельного топлива и присадками любого качества. Значительно увеличивает ускорение транспортного средства.

**СВОЙСТВА:** - нет металлоорганических соединений

 - более высокий выход мощности

 - лучшие ходовые качества

 - не влияет на цетановое число

 - улучшает ускорение транспортного средства

 - очищает систему впуска

 - совместим с катализатором

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ:** Основа : Комбинация присадок в несущей жидкости

 Цвет : светло-коричневый

 Плотность при 20°C : 0,82 g/cm³

 Температура воспламенения : + 63 °C

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ:** Присадка предназначена для всех видов дизельных двигателей. Для улучшения ускорения и увеличения плавности хода.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Добавить присадку в топливо из расчета 250 мл упаковки на максимально 70 литров топлива.

**ФАСОВКА:** Speed Tec Diesel 250 мл Арт. 3722

PI 05/03/13

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)