**Описание:** Дизельный «антигель» (депрессорная присадка в дизельное топливо). Представляет собой комбинацию различных высоко-молекулярных, беззольных химических соединений. Дизельный «антигель» предотвращает сращивание парафиновых кристаллов, выпадающих в дизельном топливе при низких температурах. Таким образом, дизельное топливо не теряет подвижность и свободно циркулирует по топливным магистралям автомобиля, свободно проходя через поры топливных фильтров. Эффективность «антигеля» зависит от фракционного состава дизтоплива и наличия в нем аналогичных присадок.

**Свойства:** Существенно улучшает фильтруемость дизельного топлива в холодное время года и, особенно в переходный период от «летнего» к «зимнему» виду топлива (согласно германскому промышленному стандарту EN 590). Высококонцентрированный состав простого применения.

**Технические данные:** Окраска : прозрачная жидкость

Плотность при 20°C : 0,90 г / см ³

Вязкость при 20°C : 3,6 мм ² /с

Температура вспышки : 64 °C

Температура плавления : - 21 °C

Улучшение

фильтруемости по европейскому

промышленному стандарту

EN 116 : до 10°C, в зависимости от исходного качества дизельного топлива

Дозировка : 150 мл достаточно для 50-75 л дизельного топлива

**Область применения:**  Для любых дизельных двигателей и любых видов дизельного топлива. Повышает надежность эксплуатации дизельных двигателей.

**Применение:** Для достижения заявленного эффекта дизельный «антигель» добавляется перед заправкой в бензобак. Следом заливается дизтопливо, имеющее температуру выше 0ºС в соответствующем количестве. Дизельный «антигель» не может добавляться в топлива, потерявшее подвижность, т.к. присадка не обладает «размораживающим» эффектом. Продукт загустевает при температуре ниже 0 ºС, но полностью восстанавливает свои свойства после размораживания.

**Упаковка:**  Дизельный «антигель»

150 мл Арт. 1877

PI 08/10/13

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**