**ОПИСАНИЕ** Полироль для хромированных поверхностей разработан специально для тщательного и бережного удаления с хромированных деталей и декоративных металлических частей ржавчины, налета ржавчины и проплешин. Крем для придания глянца хромированным поверхностям возвращает первоначальный блеск и консервирует любые хромированные детали и декоративные металлические части посредством защитной пленки.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Основа : полирующие пигменты

 Цвет : белый

 Плотность : 0,99 г/см3 DIN 51757

 Темп. воспламенения : >61 °C DIN ISO 2592

 Значение рН : 8-9

 Растворимость : растворим в бензине

**ОБЛАСТИ** Специально для чистки хромированных деталей и декоративных металлических

**ПРИМЕНЕНИЯ** частей на автомобилях, мотоциклах и велосипедах и ухода за ними.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед применением сильно встряхните крем для придания глянца хромированным поверхностям, затем нанесите его с помощью сукна на деталь, подлежащую уходу, и вотрите с легким нажимом. Дождитесь легкого высыхания крема и отполируйте с помощью сукна или ваты.

Регулярное применение обеспечивает оптимальные результаты ухода за хромированными деталями.

**ТАРА ДЛЯ**

**ПОСТАВКИ**  Полироль для хромированных

 поверхностей

250 мл № продукта 1529

PI 02/11/13

# Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.