**ОПИСАНИЕ** Очиститель внешних поверхностей радиатора. Отлично очищает внешние поверхности любых радиаторов: радиатор системы охлаждения, конденсатор кондиционера, радиатор системы смазки, радиатор автоматической коробки передач и другие. Превосходно удаляет все виды тяжелых загрязнений такие как: грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых. Очистка при помощи данного очистителя производится быстро и просто при этом двигатель будет надежно защищен от перегрева, а соответственно от повышенного износа и поломок. Радиаторы остаются чистыми на протяжении длительного времени.

**СВОЙСТВА** - превосходные очищающие свойства

- улучшает теплообмен и защищает двигатель от перегрева

- предотвращает дорогостоящий ремонт

- простое применение без демонтажа радиаторов

- не вредит окружающей среде

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : Тензиды

Цвет : зеленый

Форма : жидкость

Плотность при 20°C : 1,07 г / см³

pH : 8,9

Растворимость : растворимо в H2O

Температура вспышки : не измерялась

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Для ухода и очистки радиаторов системы охлаждения, системы смазки двигателя и др. Для автомобилей, мотоциклов и других видов техники. Применимо в промышленности.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед применением сильно встряхнуть упаковку, затем смочить средством наружные поверхности радиатора. Выдержать на поверхности от 2 до 3 минут, в зависимости от степени загрязнения. После смыть сильной струей воды. При сильных загрязнениях рекомендуется повторить процесс очистки. Также остатки загрязнений могут удаляться сжатым воздухом.

**Внимание:** Средство работоспособно только при положительной температуре. Сильный напор воды или сжатого воздуха может повредить охлаждающие ламели радиатора. При применении на пластмассах и лакированных поверхностях рекомендуем проверить средство на совместимость с ними на незаметных частях.

**ФАСОВКА** Kuhler – Aussenreiniger500 мл Артикул: 3959

# PI 00/11/05

|  |
| --- |
| Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. |

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)