**ОПИСАНИЕ** Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.

**СВОЙСТВА** - быстрая и эффективная очистка

- процесс очистки не требует демонтажа

- просто и экономично в применении

- совместимо с катализаторами

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

**ДАННЫЕ** Основа : Смесь растворителя

 Форма : жидкая / аэрозоль

 Цвет : желтый

 Запах : aроматный

 Плотность при 20°C : 0,87 g/cm³ DIN 51562

**ОБЛАСТЬ**

**ПРИМЕНЕНИЯ** Удаляет загрязнения и отложения в области впуска и дроссельных заслонок только в автомобилях с бензиновыми двигателями.

**ПРИМЕНЕНИЕ** На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты. Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область. При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки.

 **Указание:** В зависимости от области применения разбрызгивающий удлинитель может сниматься с головки разбрызгивателя.

**ФАСОВКА** Drosselklappen-Reiniger 400 мл Аэрозоль Арт. 5111/7578

# Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.